	[bookmark: _GoBack]江西俊锴能源科技有限公司年产2万吨生物质颗粒项目拟审批公示

	根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开的有关规定，我局拟对《江西俊锴能源科技有限公司年产2万吨生物质颗粒项目环境影响报告表》作出审批意见，现予以公示，公示期为2026年6月2日-2026年6月3日（2个工作日）。
联系地址：浮梁县民福南路浮梁生态环境局，邮编：333400
联系电话：0798-2626887
	项目名称：
	江西俊锴能源科技有限公司年产2万吨生物质颗粒项目

	建设单位：
	江西俊锴能源科技有限公司

	建设地址：
	景德镇市浮梁县王港乡坑口村

	环评机构：
	景德镇市芊芷环保科技有限公司

	项目概况:
	江西俊锴能源科技有限公司拟投资500万元，其中环保投资75万元，占比15%，在景德镇市浮梁县王港乡坑口村，中心坐标：东经 117°19′53.035″，北纬 29°24′05.874″租赁已建工业厂房，进行生物质颗粒生产项目建设，该项目以锯末、木料、毛竹下脚料、秸秆等为原料，形成年产2万吨生物质颗粒的生产能力。租用场地占地面积8658m2，生产厂房建筑面积4300m2。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	1、废气
项目废气主要为装卸粉尘、破碎粉尘、粉碎粉尘、烘干粉尘、制粒粉尘等。装卸粉尘经封闭式厂房隔尘处理后无组织排放；破碎粉尘、粉碎粉尘、烘干粉尘经集气罩收集后统一接入布袋除尘（TS001）处理后设置不低于 15m 排气筒（DA001）排放；烘干粉尘经全封闭集气管道收集后输送至“旋风除尘器+布袋除尘器”（TS002）处理，处理后再由15m高DA002排气筒高空排放。
2、废水
该项目生产过程中不涉及用水，也无生产废水产生。项目生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于周边农田的灌溉。
3、噪声
项目高噪声设备主要有破碎机、粉碎机、烘干机、成型制粒机、螺旋输送机及风机等，针对不同的噪声特性，项目采取了
相应的防治措施，尽量选用低噪声设备，从源头减少噪声源强，以最大程度的减轻噪声对周围环境的不利影响。项目投产后厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对厂界现有声环境造成明显影响（项目夜间不生产）。
4、 固体废物
项目固体废物来源主要为员工生活垃圾、除尘器收集粉尘、废布袋、杂质、废包装袋、废机油和废机油桶。废布袋、杂质和废包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，委托有资质单位处理；除尘器收集粉尘经收集后返回制粒工序重新利用；分类暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处理；废机油和废机油桶分类暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处理；生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理。
5、 地下水、土壤环境
一般工业固体废物贮存过程应满足相应防扬尘、防雨淋、防渗漏等环境保护要求。危险固体废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）。
6、 环境风险防范
建设单位应严格落实环评提出的各项措施和要求，做好各项风险的预防和应急措施。





















