	[bookmark: _GoBack]年产5000吨竹木综合循环利用制品生产技术改造项目拟审批公示

	根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开的有关规定，我局拟对《年产5000吨竹木综合循环利用制品生产技术改造项目环境影响报告表》作出审批意见，现予以公示，公示期为2026年6月9日-2026年6月10日（2个工作日）。
联系地址：浮梁县民福南路浮梁生态环境局，邮编：333400
联系电话：0798-2626887
	项目名称：
	年产5000吨竹木综合循环利用制品生产技术改造项目

	建设单位：
	浮梁县景盛毛竹发展有限公司

	建设地址：
	景德镇市浮梁县湘湖镇洞口村66号

	环评机构：
	南昌尚易环保有限公司

	项目概况:
	浮梁县景盛毛竹发展有限公司拟投资 3500 万元，其中环保投资65万元，占总投资的1.86%，在景德镇市浮梁县湘湖镇洞口村66号，厂址中心地理坐标为北纬29°15'55.224"，东经117°24'40.820"，依托当地丰富竹木资源及农业产业化项目，新建厂房并利用毛竹边角料、木材边角料等生产机制炭，新增机制炭生产线产能达5000吨。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	1、废气
项目运行过程中，产生的废气主要为原料破碎粉尘、机制炭破碎及粉碎粉尘、炭化废气、未收集投料粉尘、物料转运粉尘。原料破碎粉尘经集气罩收集+布袋除尘器（处理效率 99%）处理后通过一根不低于15m的排气筒（DA001）排放；炭化废气经窑内燃烧+气体燃烧室燃烧+水浴除尘+除雾器+活性炭吸附处理+15m高排气筒（DA003）排放；机制炭破碎及粉碎粉尘经集气罩收集+布袋除尘器（处理效率 99%）处理后通过一根不低于15m的排气筒（DA003）排放；未收集投料粉尘和物料转运粉尘采取洒水抑尘措施，以无组织形式排放。
2、废水
项目不新增员工，不涉及新增生活用水。现有生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排。
3、噪声
项目噪声主要为破碎机、消化器、烘干机等设备工作时产生的噪声，噪声声级在75~85dB(A)之间。通过厂区合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振等措施后，项目噪声主要为破碎机、消化器、烘干机等设备工作时产生的噪声，噪声声级在 75~85dB(A)之间。通过厂区合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振等措施后，对周围环境的影响较小。
4、 固体废物
项目固体废物主要为收集粉尘、废布袋、炭化残渣、炭化冷凝液（木焦油、木醋液）、废耐火材料、废机油、废机油桶、废活性炭、。收集粉尘回用于生产；废布袋、炭化残渣、废耐火材料外售综合利用；炭化冷凝液（木焦油、木醋液）返回燃烧室燃烧处理；废机油、废机油桶、废活性炭暂存于危废暂存间（20m2）定期委托有资质单位处理。
5、地下水、土壤环境
一般工业固体废物贮存过程应满足相应防扬尘、防雨淋、防渗漏等环境保护要求。危险固体废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）。
6、环境风险防范
建设单位应严格落实环评提出的各项措施和要求，做好各项风险的预防和应急措施。





















