	[bookmark: _GoBack]浮梁县生活污水处理厂扩容技改项目拟审批公示

	根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开的有关规定，我局拟对《浮梁县生活污水处理厂扩容技改项目环境影响报告表》作出审批意见，现予以公示，公示期为2026年6月26日-2026年6月29日（2个工作日）。
联系地址：浮梁县民福南路浮梁生态环境局，邮编：333400
联系电话：0798-2626887
	项目名称：
	浮梁县生活污水处理厂扩容技改项目

	建设单位：
	江西洪城水业环保有限公司浮梁县分公司

	建设地址：
	景德镇市浮梁县206国道查家大桥东侧浮梁县污水处理厂

	环评机构：
	景德镇市芊芷环保科技有限公司

	项目概况:
	江西洪城水业环保有限公司浮梁县分公司拟投资631.21万元，其中环保投资631.21万元，占总投资的100%，在景德镇市浮梁县206国道查家大桥东侧浮梁县污水处理厂，中心坐标：东经117度09分21.355秒，北纬29度20分06.883秒，开展扩容技改项目。主要建设内容包括：重新启用2020年扩容及提标改造工程停用的改良型氧化沟（与现有A2O生化池并联运行），后续处理工艺依托现有二沉池、高效沉淀池、二次提升泵房、纤维转盘滤池、消毒接触池、生物土壤滤池等已建设施的预留处理量，项目实施后可新增生活污水处理能力0.5万m3/d，将浮梁县污水处理厂生活污水处理能力由1.5万m3/d提升至2万m3/d。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	1、废气
项目废气主要为NH3、H2S等恶臭气体，对恶臭气体产生单元进行密闭化处理并通过风机将恶臭其他收集入“生物土壤滤池”处理，臭气浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准，对周围大气环境影响较小。
2、废水
项目废水包括：生活污水、设备清洗废水、尾水，废水经“预处理+氧化沟/A2O+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+消毒接触池”处理达标后排入南侧西河；厂区总排口及进水总管设置在线监测装置。
3、噪声
项目噪声主要来自扩容技改项目新增机械类设备运行噪声，如泵类设备、风机类设备等。通过选用低噪声设备，采用减震、厂房隔声等措施后，再经距离衰减，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
4、 固体废物
项目固废主要为格栅渣、沉砂、污泥、废包装袋、化验室废液、在线监测废液、废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套、生活垃圾等。格栅渣、沉砂及生活垃圾经收集后委托环卫部门清运、处置；污泥经脱水后暂存厂区，定期委托江西世明生物科技有限公司外运综合利用；废包装袋收集后定期外售专业资源回收公司综合利用；化验室废液、在线监测废液、废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套密封袋装或桶装收集，分区暂存于厂区危废贮存库，委托有资质单位处置。
5、地下水、土壤环境
对项目厂区地面分区域进行相应的防腐防渗处理。
6、环境风险防范
建设单位应严格落实环评提出的各项措施和要求，做好各项风险的预防和应急措施。





















