	[bookmark: _GoBack]浮梁县祥丰再生资源利用项目拟审批公示

	根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开的有关规定，我局拟对《浮梁县祥丰再生资源利用项目环境影响报告表》作出审批意见，现予以公示，公示期为2026年8月4日－2026年8月5日（2个工作日）。
联系地址：浮梁县民福南路浮梁生态环境局，邮编：333400
联系电话：0798-2626887
	项目名称：
	浮梁县祥丰再生资源利用项目

	建设单位：
	浮梁县祥丰再生资源经营部

	建设地址：
	景德镇市浮梁县三龙镇杨家村

	环评机构：
	南昌尚易环保有限公司

	项目概况:
	浮梁县祥丰再生资源经营部拟投资630万元，其中环保投资 45 万元，占总投资的 7.14%，在景德镇市浮梁县三龙镇杨家村，厂址中心地理坐标为北纬29°25'53.716"，东经 117°10'33.175"建设浮梁县祥丰再生资源利用项目，主要建设内容包括生产车间、原料堆场、成品堆场、办公区、环保工程等，建成后可年产瓷粉1万吨，瓷土1万吨。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	1、废气
项目运输过程中的粉尘通过洒水抑尘、车辆遮盖，厂区地面硬化，以及清扫进行处理，在厂区出入口设置清洗平台，以便减少车辆扬尘；卸料工序、投料工序粉尘通过洒水抑尘处理；破碎粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA001排放。
2、废水
项目场地及车辆冲洗废水经沉淀池（1m3）沉淀处理后回用于场地及车辆冲洗，不外排；球磨废水经沉淀池（30m3）沉淀处理后回用于球磨工序；初期雨水经雨水导排沟汇入初期雨水沉淀池（20m3）沉淀后回用于球磨工序，不外排；生活污水设置化粪池（1m3）处理，定期清掏，用于农肥。
3、噪声
项目通过选用低噪声设备、基础减振、合理布局、厂房隔声等措施进行处理后，对外环境影响较小。
4、 固体废物
项目设置一般固废间（20m2），沉淀污泥、收集粉尘外售综合利用；设置危废间（10m2），废机油、废机油桶委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门处理。
5、 地下水、土壤环境
一般工业固体废物贮存过程应满足相应防扬尘、防雨淋、防渗漏等环境保护要求。危险固体废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）。
6、 环境风险防范
建设单位应严格落实环评提出的各项措施和要求，做好各项风险的预防和应急措施。





















