	[bookmark: _GoBack]浮梁县农业生产废弃物收集及综合利用项目拟审批公示

	根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开的有关规定，我局拟对《浮梁县农业生产废弃物收集及综合利用项目环境影响报告表》作出审批意见，现予以公示，公示期为2026年9月20日-2026年9月21日（2个工作日）。
联系地址：浮梁县民福南路浮梁生态环境局，邮编：333400
联系电话：0798-2626887
	项目名称：
	浮梁县农业生产废弃物收集及综合利用项目

	建设单位：
	浮梁城市公共事业管理有限公司

	建设地址：
	浮梁县三龙镇奋进路北侧

	环评机构：
	江西领航环保有限公司

	项目概况:
	浮梁城市公共事业管理有限公司拟投资38300.06万元，其中环保投资39万元，占总投资的0.1%，在浮梁县三龙镇奋进路北侧，厂址中心位置地理坐标：东117°7′46.115"，北纬29°23′26.898"，建设浮梁县农业生产废弃物收集及综合利用项目，项目建成后年产10万吨生物质燃料颗粒。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	1、废气
项目运营期，废气污染源主要为烘干废气、粉碎废气、制粒废气、筛分废气、包装废气、原料卸料和贮存废气。烘干废气经密闭管道收集，收集后的粉尘经布袋除尘器进行处理，最后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。粉碎废气、制粒废气、筛分废气和包装废气通过集气罩收集，收集后的粉尘经布袋除尘器进行处理，最后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。原料卸料和贮存粉尘经喷雾降尘处理后无组织排放。
2、废水
项目运营期废水主要为生活污水，厂区外污水管网建成投运前，生活污水经化粪池处理后用于周边林地清捞施肥，待园区配套管网建成并完成厂区接驳后，经化粪池预处理达到三龙污水处理厂接管标准后，通过污水管网接入三龙污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。
3、噪声
项目营运期主要噪声源为生产设备、风机等产生的噪声，其声级在80~90dB（A）之间，经过隔声、减振及厂区距离衰减后，厂区边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4、 固体废物
本项目生产过程产生的固体废物主要是废包装材料、废金属、不合格品、废布袋、布袋收集尘、废机油、废机油桶、废抹布以及员工生活垃圾。废包装材料、废金属、废布袋、布袋收集尘收集后暂存一般固体废物暂存间（20m2），外售综合利用，不合格品全部返回原料仓重新制粒，实现内部循环回用。废机油、废机油桶、废抹布收集后统一存放在危险废物暂存库（10m2），定期交给有资质单位进行处理。生活垃圾应及时集中收集，交由环卫部门统一清运处理。
5、地下水、土壤环境
对项目厂区地面分区域进行相应的防腐防渗处理。
6、环境风险防范
建设单位应严格落实环评提出的各项措施和要求，做好各项风险的预防和应急措施。





















