|  |
| --- |
| **景德镇市浯溪口鲍家屋里码头工程拟受理公示** |
| 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟受理《景德镇市浯溪口鲍家屋里码头工程环境影响报告表》，现予以公示，公示期为2025年6月11日至 2025年6月17日（5个工作日）。  联系地址：浮梁县民福南路浮梁生态环境局，  邮编：333400  联系电话：0798-2626887   |  |  | | --- | --- | | 项目名称： | 景德镇市浯溪口鲍家屋里码头工程 | | 建设单位： | 江西省景德镇浯溪口水利枢纽工程开发有限公司 | | 建设地址： | 江西省景德镇市浮梁县蛟潭镇洛溪村浯溪口鲍家屋里昌江东岸 | | 环评机构： | 南昌齐力环保咨询有限公司 | | 项目概况: | 江西省景德镇浯溪口水利枢纽工程开发有限公司拟投资489.99万元，其中环保投资63万元，占总投资的12.86%，在景德镇市浮梁县蛟潭镇洛溪村浯溪口鲍家屋里昌江东岸建设景德镇市浯溪口鲍家屋里码头工程项目。项目地理坐标为东经117°16’3.714”，北纬29°32’56.700”。  项目游船码头主要建设内容包括水上浮平台（塑料浮桶组成，直接外购组装即可）、水上钢浮趸船（趸船直接外购）、人行跳板、斜坡踏步（混凝土结构，混个凝土支撑柱）组成。其中水上浮平台包括1座塑料浮桶材料主浮桥及3座塑料浮桶材料支浮桥，采用抛锚固定，主浮桥尺寸为50m×5m，支浮桥宽3m。设置3个水上钢浮趸船，斜坡踏步段长45.8m，宽4m，最大坡比1:2，坡面结构由混凝土面层、水稳垫层及级配碎石组成。码头主要供浯溪口景区游客上下船使用，不存在货物装卸运输作业功能。码头布置9个游船泊位，游船依靠无动力趸船停靠，码头及趸船均不设生活办公区。 | | 拟受理日期 | 2025年6月11日 | |