**浮梁县城镇集中式饮用水源地水质状况报告（2024年第三季度）**

2024年第三季度，景德镇市生态监测中心对城镇集中式饮用水源地水质进行了例行监测，断面设置在浮梁县浮梁镇大石口水厂处。按国家规定监测，项目为《地表水环境质量标准GB3838-2002》中表1中的23项和表2中的补能指标5项及表3的优选特定指标33项全部共61个项目的监测，由监测结果得知，我县大石口城镇集中式饮用水源水质良好，各监测因子均达标。

浮梁县2024年第三季度饮用水水质类别评价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测河流 | 断面名称 | 水质类别 | 水质目标 | 超标项目 |
| 昌江河 | 大石口（省控） | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 无 |